|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Boton | Funcion | | |
| A | Puesta a cero flujometro actual (dejar presionado) | | |
| B | Cambiar pantalla (dejar presionado) | | |
| Arriba | Seleccionar flujometro | | |
| Abajo | Seleccionar flujometro | | |
|  |  |  |  |